**测试光纤交换机（2台）**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **配置参数** |
| 设备规格 | 企业级机架式光纤交换机 |
| 兼容性要求 | 支持与现有生产交换机(Brocade OEM产品)以标准交换机互联方式互联 |
| 端口 | 48端口16Gb交换机（含48个16Gb光模块和48端口激活许可） |
| 向下兼容8Gb接入 |
| 同时支持F/E/M/D/EX等端口类型 |
| 授权许可 | 48个端口激活许可 |
| 配置Enterprise版本软件包（包括级联链路聚合、远距离连接（可支持不小于50KM）） |
| 供电及散热 | 满配N+1具有冗余电源风扇，可热插拔，国标电源线 |
| 服务 | 由原厂提供安装实施，5年7\*24原厂维保服务 |