招标编号：KSRCBZB2019053

江苏昆山农村商业银行股份有限公司

自助柜员机采购项目

招标书

江苏昆山农村商业银行股份有限公司

二◯一九年十一月

声 明

本招标文件专用于江苏昆山农村商业银行股份有限公司本次采购 自助柜员机 进行招标，江苏昆山农村商业银行股份有限公司对本招标文件及招标文件内容享有解释权。参加投标单位即视为无条件同意本声明并保证对本招标文件可能涉及的江苏昆山农村商业银行股份有限公司商业秘密予以保密，除经江苏昆山农村商业银行股份有限公司书面同意外，任何单位和个人不得为参与本产品投标以外的目的而出版、复制、传播、销售及使用本招标文件。

# 第一部分 投标函

根据江苏昆山农村商业银行股份有限公司业务发展的需求，现就江苏昆山农村商业银行股份有限公司采购 自助柜员机 进行招标：

1、招标编号：KSRCBZB2019053

2、招标人：江苏昆山农村商业银行股份有限公司

3、招标内容：昆山农村商业银行 自助柜员机

4、项目实施地点：昆山

5、发放标书时间：北京时间2019年11 月4 日

6、投标截止时间：北京时间2019年11月 15日17：00前将密封的投标文件寄（送）至昆山农村商业银行招标中心（以我行收到日戳为准），逾期送达的投标文件将不予接受。

7、招标人联系方式：江苏昆山农村商业银行股份有限公司

地址：江苏省昆山市前进东路828号1012室招标中心

邮编：215301

招标中心联系人：翟应红

联系电话：0512-57379288，18020209998

技术联系人：冯立

联系电话：0512-57379212，15951122366

# 第二部分 招标内容及要求

## 一、招标主体内容

本次招标内容为昆山农商银行自助柜员机采购项目，标的如下：

项目采购设备共分为3类，分别是存取款一体机（国产）、存取款一体机（进口）和取款机，其中**存取款一体机设备，国产设备和进口设备分别竞标，至少各入围一家；取款机设备两家竞标，选取一家。**具体品牌的型号要求见下表。昆山农村商业银行将在中标入围产品范围内，签订采购框架协议，自行选择购置设备。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **国产存取款一体机品牌** | **类型** | **采购**  **机型** | **说明** |
| 1 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 存取款机 | H68V | 我行在用设备 |
| 2 | 深圳怡化电脑股份有限公司 | 存取款机 | CDS6040 | 我行在用设备 |
| **序号** | **进口存取款一体机品牌** | **类型** | **采购**  **机型** | **说明** |
| 1 | 日立（中国）有限公司 | 存取款机 | HT-2845-SR | 我行在用设备 |
| 2 | OKI冲电器实业有限公司 | 存取款机 | OKI 21SE | 我行在用设备 |
| **序号** | **取款机品牌** | **类型** | **采购**  **机型** | **说明** |
| 1 | 航信德利信息系统（上海）有限公司 | 取款机 | AW6050 | 通过我行SP测试 |
| 2 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 取款机 | H22V | 我行在用设备 |

## 二、存取款一体机参数配置要求

.本次招标存取款一体机设备包含穿墙式和大堂式两种，设备具体技术指标如下：

| **内容** | | **标书要求** |
| --- | --- | --- |
| 主机基本配置 | 操作系统 | 正版中文Windows 7 Professional，提供授权证明；主机支持升级重新安装WIN 8、WIN 10等操作系统，并能流畅运行。 |
| 硬件 | 专业级PC工控机，Intel芯片组主板 |
| CPU | Intel I3 双核3.0GHz（含）以上 |
| 内存 | ≥4GB |
| 硬盘 | ≥500GB |
| 光驱、USB等外设接口 | DVD刻录机，集成声卡、以太网卡，不得低于2路RS232串口、8路USB接口。 |
| 显示器 | 屏幕 | 15”LCD彩色显示器，后开门式设备自带后维护显示屏 ≥10”LCD操作员面板 |
| 是否阳光下可视(仅对穿墙机) | 穿墙机阳光下可视 |
| 有无屏幕隐私保护器（需具体说明） | 防窥视、防暴 |
| 触摸屏 | 标配 |
| 功能键 | 非触摸屏标配 |
| 键盘 | 防暴、防水、防尘金属键盘 | 是，EPP金属加密键盘，提供VISA认证证书 |
| 支持三重加密（需具体说明） | 符合3DES标准，支持SM2/SM3/SM4国密算法 |
| 带盲文提示 | 是 |
| 带语音提示 | 是 |
| 界面支持中英文提示 | | 是 |
| 打印机 | 凭条打印机 | 支持热敏、针式、图文打印，并提供缺纸服务 |
| 支持图形打印 |
| 有日志打印机 | 针式或热敏，提供缺纸或故障暂停服务功能 |
| 读卡部件 | 读卡方式(吞卡式，刷卡式，点触式) | 吞卡式，具备1、2磁道可读，3磁道读/写功能，被遗忘的卡可被吞卡式读卡器保留。 |
| 防水 | 是 |
| 自动识别异物 | 是 |
| 防设陷吊卡、防磁条窃读 | 是 |
| 断电可吐卡 | 是 |
| 支持EMV智能卡标准 | 支持EMV4.0及以上标准混合读卡器 |
| **非接触式IC卡和二代身份证二合一阅读器** | **必须可扩展，选配**  **支持卡片标准：支持符合ISO14443TypeA/B的非接触卡，遵循《GA450-2003》规范。支持PBOC2.0、3.0及以后标准。**  **读写距离： 0-50mm**  **其它：使用时无方向性，卡可以以任意方向掠过读写器表面。读写寿命大于100万次、MTBF 1万小时**  **支持NFC、Apple Pay、HCE等移动支付业务**  ***可扩展身份证模块，支持二代、三代身份电子信息读取。*** |
| 支持人民银行智能卡规范 | 必须符合PBOC3.0以上规范，提供相关承诺和证明承诺可以兑现的依据（必须具备智能卡读卡功能） |
| 存款、出钞模块说明 | 机芯生产厂商 |  |
| 吸钞方式(真空/摩擦) |  |
| 支持多介质分发 | 是 |
| 有钞票回收功能 | 有 |
| 钞箱个数及容量 | ≥4个，循环容量≥2500张，非循环≥3000张；标配1个存款/回收钞箱 |
| 存、出钞速度 | 10 张/秒以上 |
| 是否有废钞箱 | 1个废钞箱 |
| 存款功能 | 现金识别模块支持币种：5元及以上所有版本、所有票面的人民币纸币（支持正在流通的第三套、第四套、第五套人民币识别，免费升级支持人民银行将来可能发行的其他新版人民币） |
| 钞箱材料 | 说明 |
| 冠字号记录（包括图像和文本） | 支持冠字号功能，标配（支持正在流通的第三套、第四套、第五套人民币冠字号记录，并可自销售之日起6年内免费升级支持人民银行发行的其他新版人民币冠字号记录） |
| 冠字号记录、存储、调阅机制 | 设备标配钞票冠字号识别模块，支持冠字号记录、存储、调阅功能。 |
| 保险柜 | | 符合UL 291 Level 1安全标准 |
| 机械锁 | | 作为**选配件**，根据银行采购订单需求安装 |
| 电子密码锁 | | 可支持**珠海汇金HJ-L1110-20（PSF）昆山农商行版**型号电子密码锁，作为**选配件**按银行要求装配。 |
| 物理尺寸及重量 | | 说明 |
| 安全性 | 物理安全性（详细说明） |  |
| 信息安全性 | 说明 |
| 辐射 | 说明 |
| 摄像头 | 选配 |
| 国密算法 | 设备软、硬件必须支持SM2/SM3/SM4国密算法， |
| 硬件支持三重加密标准详细说明 | 说明 |
| 软件支持三重加密标准详细说明 | 支持3DES加密，VISA Level 2认证 |
| 防病毒方案 | 酌情说明 |
| 运行环境(温湿度) | | 说明 |
| 其它 | 抗干扰性 | 酌情说明 |
|  | EMC指令 | 酌情说明 |
|  | 人体感应器 | 选配，硬件模块必须有相应程序接口供跨平台应用进行调用，以使应用可以检测到人体的靠近和离开 |
|  | **双目摄像头** | **预留标准位置和接口，方便接入第三方厂商双目摄像头** |
|  | 符合人民银行《自动柜员机（ATM）通用规范》 | 必须符合 |
|  | 符合中国银联标准 | 必须符合 |
|  | 产品软硬件升级维护机制 | 酌情说明 |
|  | 产品认证资质证书及知识产权情况 | 满足强制认证要求，其他资质须详细说明 |

## 三、取款机参数配置要求

.本次招标取款机设备包含穿墙式和大堂式两种，设备具体技术指标如下：

| **内容** | | **标书要求** |
| --- | --- | --- |
| 主机基本配置 | 操作系统 | 正版中文Windows 7 Professional，提供授权证明；主机支持升级重新安装WIN 8、WIN 10等操作系统，并能流畅运行。 |
| 硬件 | 专业级PC工控机，Intel芯片组主板 |
| CPU | Intel I3 双核2.5GHz（含）以上 |
| 内存 | ≥4GB |
| 硬盘 | ≥500GB |
| 光驱、USB等外设接口 | DVD刻录机，集成声卡、以太网卡，不得低于2路RS232串口、8路USB接口。 |
| 显示器 | 屏幕 | 15”LCD彩色显示器，后开门式设备自带后维护显示屏 ≥10”LCD操作员面板 |
| 是否阳光下可视(仅对穿墙机) | 穿墙机阳光下可视 |
| 有无屏幕隐私保护器（需具体说明） | 防窥视、防暴 |
| 触摸屏 | 标配 |
| 功能键 | 非触摸屏标配 |
| 键盘 | 防暴、防水、防尘金属键盘 | 是，EPP金属加密键盘，提供VISA认证证书 |
| 支持三重加密（需具体说明） | 符合3DES标准，支持SM2/SM3/SM4国密算法 |
| 带盲文提示 | 是 |
| 带语音提示 | 是 |
| 界面支持中英文提示 | | 是 |
| 打印机 | 凭条打印机 | 支持热敏、针式、图文打印，并提供缺纸服务 |
| 支持图形打印 |
| 有日志打印机 | 针式或热敏，提供缺纸或故障暂停服务功能 |
| 读卡部件 | 读卡方式(吞卡式，刷卡式，点触式) | 吞卡式，具备1、2磁道可读，3磁道读/写功能，被遗忘的卡可被吞卡式读卡器保留。 |
| 防水 | 是 |
| 自动识别异物 | 是 |
| 防设陷吊卡、防磁条窃读 | 是 |
| 断电可吐卡 | 是 |
| 支持EMV智能卡标准 | 支持EMV4.0及以上标准混合读卡器 |
| **非接触式IC卡和二代身份证二合一阅读器** | **必须可扩展，选配**  **支持卡片标准：支持符合ISO14443TypeA/B的非接触卡，遵循《GA450-2003》规范。支持PBOC2.0、3.0及以后标准。**  **读写距离： 0-50mm**  **其它：使用时无方向性，卡可以以任意方向掠过读写器表面。读写寿命大于100万次、MTBF 1万小时**  **支持NFC、Apple Pay、HCE等移动支付业务**  ***可扩展身份证模块，支持二代、三代身份电子信息读取。*** |
| 支持人民银行智能卡规范 | 必须符合PBOC3.0以上规范，提供相关承诺和证明承诺可以兑现的依据（必须具备智能卡读卡功能） |
| 出钞模块说明 | 机芯生产厂商 | 说明 |
| 吸钞方式 | (真空/摩擦) |
| 支持多介质分发 | 是 |
| 有钞票回收功能 | 有 |
| 钞箱个数及容量 | ≥4钞箱，钞箱容量≥3000张 |
| 出钞速度 | 7张/秒以上 |
| 是否有废钞箱 | 1个独立回收钞箱，容量≥300张 |
| 钞箱材料 | 请详细说明 |
| 冠字号记录（包括图像和文本） | 支持冠字号功能，标配（支持正在流通的第三套、第四套、第五套人民币冠字号记录，并可自销售之日起6年内免费升级支持人民银行发行的其他新版人民币冠字号记录） |
|  | 冠字号记录、存储、调阅机制 | 必须可扩展，选配 |
| 保险柜 | | 符合UL 291 Level 1安全标准 |
| 机械锁 | | 作为**选配件**，根据用户采购订单需求安装 |
| 电子密码锁 | | 可支持**珠海汇金HJ-L1110-20（PSF）昆山农商行版**型号电子密码锁，作为**选配件**按银行要求装配。 |
| 物理尺寸及重量 | | 说明 |
| 安全性 | 物理安全性 | （详细说明） |
| 信息安全性 | 说明 |
| 辐射 | 须详细说明 |
| 国密算法 | 设备软、硬件必须支持SM2/SM3/SM4国密算法 |
| 防病毒方案 | 酌情说明 |
| 运行环境(温湿度) | | 说明 |
| 其它 | 抗干扰性 | 酌情说明 |
| 人体感应器 | | 选配，硬件模块必须有相应程序接口供跨平台应用进行调用，以使应用可以检测到人体的靠近和离开 |
| **双目摄像头** | | **预留标准位置和接口，方便接入第三方厂商双目摄像头** |
| 符合人民银行《自动柜员机（ATM）通用规范》 | | 必须符合 |
| 符合中国银联标准 | | 必须符合 |
| 产品软硬件升级维护机制 | | 酌情说明 |
| 支持多厂商平台 | | 支持跨平台 |
| 产品认证资质证书及知识产权情况 | | 满足强制认证要求，其他资质须详细说明 |
| 设备的升级及扩展能力 | | 说明 |

# 第三部分 招标说明

## 一、总体说明

（一）适用范围

本招标文件仅适用于江苏昆山农村商业银行股份有限公司（以下简称“昆山农商银行”）采购而进行的公开招标。

（二）定义

1、“招标人”系指组织本次招标的招标机构：昆山农商银行；

2、“投标人”系指遵守招标文件要求并向招标人提交投标文件的法人单位；

3、“设备（系统）”系指投标人按招标文件规定，须向招标人提供的设备、软件系统、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料；

4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的技术服务、运输、安装调试、人员培训、售后服务和其他类似的义务；

5、“招标文件”系指本文件及其附件，如招标人对招标文件及其附件进行有效的修改或澄清，则该修改和澄清构成招标文件不可分割的一部分；

6、“投标文件”系指投标人按照招标文件要求编写，并向招标人递交的有效的文字说明、表格、图表等文件，如投标人对投标文件进行有效的补充、修改、澄清或说明，则该补充、修改、澄清和说明构成投标文件不可分割的一部分；

7、“无效的投标文件”系指属于下列情况之一者，将作为无效处理：

1）投标文件未按招标文件的要求密封；

2）投标文件未盖公章或未经法定代表人（或授权代理人）签字；

3）投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写；

4）在投标文件截止期后送达或是通过电报、电话、电传、传真投标文件；

5）投标文件字迹模糊不清无法辨认的；

6）投标人在投标文件中提供虚假信息的；

7）投标文件未送达指定地点，指定接收人。

（三）对投标人的要求

1．投标人须为中华人民共和国境内合法注册的独立法人，遵守国家有关法律、法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2．投标人的法定注册资本金不低于1000万元人民币。

3．**投标人以设备直接生产厂商或其授权的代理商身份参与竞标，代理商需提供生产厂商出具的授权其参与此次投标的书面证明（一个生产厂商仅能授权一个代理商参与投标，且生产厂商与代理商不能同时参与投标）**；

4．投标人具备国内银行业金融机构的实施案例（须提供合同复印件）。

5．投标产品必须取得以下资质认证（且在有效期内）：（1）中国质量认证中心《中国国家强制性产品认证证书》3C证书，（2）读卡器具有EMV Terminal level 1认证证书、银行卡检测中心PBOC3.0检测报告（3）密码键盘具有国密认证证书、银联卡受理终端产品安全认证证书、PCI认证证书（4）保险柜具有UL认证证书（需说明所有保险柜品牌，以及生产厂商的中英文名称），（5）行业要求的其他资质认证。

6．**投标人应具有完备的售后服务体系，具备覆盖江苏昆山农村商业银行全部分支机构的售后服务能力（能提供服务网点的房屋租赁合同或社保缴纳证明，售后服务提供方式可为投标人自建，或与投标人具有两年以上合作关系的第三方专业服务机构）**。

7．投标人具有良好的银行资信、经营业绩和商业信誉，没有违法、违约记录，不处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态（提供承诺书原件）。

8．只有在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标人的投标人才能参加投标。

9、投标人必须具有良好的经济和技术实力，能够按时提交招标人要求的交付件，并能够及时地提供招标人要求的优质服务；

10、投标人不得联合第三方共同投标，否则取消投标资格，且不允许中标后将本招标进行分包、转包；

11、对标的物中包含的第三方产品和服务，要求投标方出具第三方授权书（包括产品、服务功能和价格），招标人保留对该第三方资格认定及与其直接签署合同的权利。

（四）投标费用

投标人应自行承担与参加投标有关的全部费用，招标人在任何情况下无义务和责任承担上述费用。

（五）招标文件的解释及咨询

本招标文件的解释权属招标人，对本次招标有任何询问，请与昆山农商银行本次招标联系人联系。

## 二、投标文件说明

（一）要求

1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝；

2、除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标设备（系统）或服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述情况。

（二）投标文件的组成

投标文件应包括但不限于下列所列文件：

1、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（法定代表人参加投标，不用此委托书）。

2、投标书

必须按照本招标文件第四部分附件的格式要求制作，未经招标人书面同意，该格式不允许作任何修改。

3、投标价格一览表（须另装，详见“投标文件的签署及规定”）

应包括投标报价、维护承诺、其他重要补充事项等内容。

4、服务内容描述

投标人必须对“招标项目要求”逐个或分块地作出实质性响应，其响应应与招标文件内容采用相同的顺序，对每个需求的响应必须遵循如下规则：

1）重复该需求；

2）用“是/否”来表明该需求是否被满足；

3）简要描述如何满足该需求，如果该响应在投标文件其他部分有详述，可在该处简单应答，但必须给出确切的位置索引；

4）解释投标文件或投标方案与招标项目需求之间的偏差，用数量来表示的需求，必须用确切的数量单位来响应。

5、项目实施计划

应根据对项目需求的理解，提出详细、切实可行的项目实施计划及方案。

6、售后服务计划

应说明售后服务的内容、形式、收费标准；维护单位名称、地点、人员；服务响应时间等，并应包含免费维护期及期外的售后服务计划。

7、投标人情况简介

应包含投标人基本情况与背景资料、业务经营情况、最近三年类似相关项目实施情况、及投标人最新的经过审计的财务报表、相关内控制度及连续性方案等。

8、投标人资格证明文件

1）投标人营业执照复印件；

2）若分公司参加投标的，需总公司的正式授权书（即签订合同只与有法人资格的公司签订）；

3）生产厂商授权函；

4）其他相关资格证明文件。

9、其他

1）投标方实施其它银行此产品案例的合同复印件或加盖单位公章的产品定单；

2）投标人自愿提供的其他全部文件；

3）优惠条款的说明等。

（三）投标文件的签署及规定

1、投标人应准备一份正本、二份副本、一份电子档，正副本及电子档均不含报价单，另装一份密封投标报价单。在每一份投标文件上要明确注明“正本”、“副本”、“电子档”、“报价单”字样，若正本和副本有差异以正本为准；

2、投标文件正本、副本、报价单须统一用A4纸打印装订并由投标人法定代表人或授权代理人在正本封面上签章处签字并加盖公章、骑缝章；

3、投标文件须标注页码，封面后的第一页为标书的目录，整本标书须标注统一的页码，成功案例合同等复印件可以手工填上统一的页码；

4、除投标人对错漏处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或授权代理人签字并加盖公章。

## 三、投标文件的递交

（一）投标文件的密封和递交

1、投标人应将投标文件的正、副本、报价单和电子档分别用非透明文件袋密封，在封签处加盖公章，并标明投标人名称、正本（或副本、报价单、电子档）招标编号、投标产品名称；

2、每一密封袋上注明“于开标前不准启封”的字样；

3、投标价格表及其它各种承诺均须有法定代表人（或其委托的全权代表人）的签字、日期并加盖公章。

（二）投标文件的修改和撤回

1、投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行补充、修改或撤回，但招标人须在投标截止时间之前收到该补充、修改或撤回的书面通知，该通知须经投标人的法定代表人或授权代理人签字并加盖公章；

2、投标人对投标文件进行补充、修改的书面材料或撤回的通知应按本招标文件规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“补充/修改投标文件”或“撤回投标”字样；

3、投标截止时间以后不得对投标文件进行修改或补充。

## 四、开标和评标

（一）开标

此次招标采用：本行评标专家组进行现场开标、评标。

（二）评标因素

1、招标人根据具体招标项目分类对每一个投标条件进行比较。对其内容进行分析比较：

1）投标价格；

2）投标方整体实力及成功案例总数；

3）投标方技术方案、成功案例分析及产品特制设计；

4）投标方技术实力（研发人员、售后服务能力）；

5）投标方的资信情况和履约能力；

6）投标方提供的其他优惠条件。

（三）投标文件的审查

1、开标后，招标人将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署；

2、在对投标文件进行详细评估之前，招标人将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无能力提供设备（系统）和技术支持，其投标将被拒绝；

3、招标人将确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有明显的偏离或保留；

4、招标人判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据；

5、招标人将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

（四）投标文件的澄清

1、为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标期间，投标人法定代表人或授权代理人及其他有关人员应当等候质疑。招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标人通知的时间、地点、方式指派专人进行答疑和澄清；

2、澄清应是书面的，并由法定代表人或其授权代理人签字；

3、投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分；

4、投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

（五）评标工作

1、招标人将按照公开、公平、公正的原则对待所有投标方；

2、评标是招标工作的重要环节，评标工作在招标人内独立进行；

3、招标人不承诺报价最低者为中标者；

4、在投标、开标期间，投标人不得向招标人询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，招标人保留对投标人进行疑问咨询的权力；

5、在投标、评标过程中，如有投标人联合故意抬高报价或其他不正当行为，招标人有权中止投标或评标；

6、江苏昆山农村商业银行股份有限公司保留对本次招标的最终解释权。

## 五、中标与签署合同

（一）定标原则

招标人不承诺向投标方披露招标过程中任何细节，包括中标或落标原因。

（二）中标通知

1.定标后，招标人将发出中标通知；

2.对落标的投标人不再另行发出落标通知；

3.中标通知将作为招标人与中标人签订合同的依据之一。

（三）签订合同

1、招标人将按照招标文件和投标人的投标文件与中标人签订书面合同，签订合同之前，双方需对合同的具体细节进行商谈。

2、招标人对有关内容有权作出必要的细化和补充，但有关细化和补充不得背离招标文件和投标文件的实质性内容。

3、招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

4、履约保证金：招标人如有需要可以要求中标方在接到中标通知后五日内向招标人指定账户交中标金额的5%作为中标方按约定签订合同、履行合同条款、按期交付的履约保证金。如中标方不按约定签订合同、未履行合同条款、未按期交付，则招标人有权不退还此保证金。

5、投标人同意按招标人的要求签定相关合同，具体内容以实际签订的合同内容为准。

# 第四部分 投标文件格式

附件1：《投标书》

投 标 书

致：江苏昆山农村商业银行股份有限公司

根据贵方 招标书，投标人 （投标人名称）提供相关文件并做出以下承诺：

1. 招标文件规定的全部文件正本一份，副本二份，电子文档一份、报价单一份。

二、投标人同意如下：

1．投标人完全接受招标文件中的内容，并将按招标文件的规定履行义务，按相关法律法规履行投标人的全部责任；

2.投标人己详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件，无其他不明事项；

3.投标人同意招标人要求的相关数据或资料，完全理解招标人在招标文件中确定的评标原则和程序，理解贵方不一定要接受最低报价的投标。

三、投标方保证投标文件中所有关于投标资格的文件，证明陈述均是真实的、准确的。若有违背，投标方愿意承担由此而产生的一切后果。

与本投标有关的一切正式信函请使用以下地址：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人法定代表人姓名、职务（印刷体）：

投标人名称：

单位公章：

法定代表人或授权代理人签字：

日期： 年 月 日

附件2：《投标人情况简介》

投标人情况简介

1.名称和概况

投标人名称：

地址：邮编：

传真／电话：

成立日期或注册日期：

法定代表人或主要负责人姓名：

2．财务数据

注册资本：

3．业绩或服务的情况

年至今国内外主要用户的名称和地址：

本次投标或服务在国内金融行业的应用情况（如有的话）：

4.年至今投标人是否受到过监管机关的处罚？是否有重大涉诉法律纠纷？如有，请列明原因及相关情况。

5.所属集团（如有的话）：

6.其它情况（组织、机构、技术力量、参与本产品的实施人员情况等）

附件3：《法定代表人委托书》

江苏昆山农村商业银行股份有限公司：

兹委托 (代理人姓名)参加贵单位组织的招标活动，全权代表我单位处理投标的有关事宜。

附全权代表情况：

姓名： 性别：年龄：职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

电话：传真：

邮政编码：

单位名称（公章） 法定代表人（签字）

年 月 日 年 月 日

（说明：法定代表人参加投标，不用此委托书）

附件4：《投标价格一览表》

1、投标单位名称：

2、投标项目名称：

3、本项目报价内容:

**1）设备及相关附件报价单**

**类别：（存取款一体机/取款机） 品牌： 型号：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **选项** | **项目名称** | **配置参数详细说明** | **报价 （元/套）** | **备注** |
| 标准配置部分 | 主机配置 | Windows 7带正版授权;专业级工控机;双核i3 XX G CPU及以上、XX硬盘、XGB内存、DVD刻录机，集成X路VGA输出，集成声卡、以太网卡、XX路RS232串口、XX路USB接口。 | 此处填写设备整机的标配报价:  （XX元/台） | 按左侧格式说明主机配置清单,可做适应性修改 |
| 现金模块 | XX机芯，速度XX张/XX,标配X个钞箱(其中，X个只存回收箱，X个可配置的循环钞箱，X个废钞箱)，最大支持X个钞箱。循环钞箱最大容量XX张，只存钞箱最大容量XX张 | 注明标配钞箱个数，最大容量，如设备为取款机自行修改调整说明格式 |
| 其他模块 |  | 简要说明其他重要模块的配置情况 |
| 保修期 |  | 说明免费保修期限和优惠政策 |
| 可选配置部分 | 循环钞箱 |  |  | （选配，注明品牌型号，最大容量） |
| 取款钞箱 |  |  | （选配，注明品牌型号，最大容量） |
| 存款钞箱 |  |  | （选配，注明品牌型号，最大容量） |
| 回收钞箱 |  |  | （选配，注明品牌型号，最大容量） |
| 废钞箱 |  |  | （选配，注明品牌型号，最大容量） |
| 保险柜机械锁 |  |  | （选配，注明品牌型号） |
| 保险柜  电子密码锁 | 珠海汇金HJ-L1110-20（PSF）昆山农商行版 |  | （选配，按行方要求选装） |
| 双目摄像头 | XX品牌XX型号，维保XX年 |  | （选配，含安装费用，**提供测试件**，按行方要求选装） |
| 维保费用 |  |  | （元/台/年，三年免费期后维保） |
| 其他 可选配件 |  |  | （用于升级主机配置的光驱、内存、硬盘等配件） |

说明：**1.大堂式、穿墙式报同一价格；钞箱单价按设备实际可配置的所有种类填写；电子密码锁版本型号请联络珠海汇金公司确定；可选配件按照主机配置中可定制增减的配件报价。**

**2.投标人所提供的报价为供货的最高限价，且不得高于投标截止日前在江苏省联社的最低中标销售价格，否则视同无效报价。**

**2）旧设备置换回购方案报价表**

公司名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备类型 | 本公司品牌（元/台） | 其他品牌（元/台） | 备注 |
| 存取款一体机 |  |  |  |
| 取款机 |  |  |  |
| 置换回收优惠条件与承诺 |  | | |

说明：

1、设备的置换回收价格及回收行为系甲方认购乙方设备时，乙方向甲方所提供的认购设备与回收设备一比一配套优惠服务内容。

2、回收旧设备时，我行需拆除旧设备中含敏感信息的部件后再交付设备，如密码键盘、硬盘等部件。

3、乙方应负责旧设备的拆卸、运输费用，并在甲方要求的时间和地点完成回收工作。

**3）旧设备报废回购方案报价表**

公司名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备类型 | 本公司品牌（元/台） | 其他公司品牌（元/台） | 备注 |
| 存取款一体机 |  |  |  |
| 取款机 |  |  |  |
| 报废回收优惠条件与承诺 |  | | |

说明：

1.设备的报废回收价格及回收行为系乙方只向甲方提供旧设备处理的优惠服务内容。

2.回收旧设备时，我行需拆除旧设备中含敏感信息的部件后再交付设备，如密码键盘、硬盘等部件。

3.乙方应负责旧设备的拆卸、运输费用，并在甲方要求的时间和地点完成回收工作。

4、 其他优惠条件（如有请列明）

**备注：**

**本次报价包含本项目所有费用及供应商为项目实施而支付的交通、食宿、通讯、税费等全部费用，昆山农商银行不再另外支付与本项目有关的其他费用。**

**（本表内未明确列述的项目费用应视为包括在项目费用总额之内）**

公司盖章：

法定代表人或其授权的代表签字：

日 期：