**网点监控设备主要产品参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **具体型号** |
| 1 | 16路8盘位网络硬盘录像机 | DH-NVR5816-4KS3/I |
| 2 | 32路16盘位网络硬盘录像机 | DH-NVR5032-4KS3/I |
| 3 | 32路8盘位网络硬盘录像机 | DH-NVR5832-4KS3/I |
| 4 | 希捷6T硬盘 | ST6000VX008 |
| 5 | 希捷8T硬盘 | ST8000NM017B |
| 6 | 西数6T硬盘 | WD62PURX-64 |
| 7 | 西数8T硬盘 | WD84PURU-64 |
| 8 | 800万像素红外筒机（支持自动变焦） | DH-IPC-HFW58XYZA-ABCD |
| 9 | 400万像素红外筒机（支持自动变焦） | DH-IPC-HFW34XYZT-BC |
| 10 | 200万像素半球摄像机（自带拾音器，支持自动变焦） | DH-IPC-HDBW32XYZR-BC |
| 11 | 400万像素半球摄像机（自带拾音器，支持自动变焦） | DH-IPC-HDBW34XYZR-BC |
| 12 | 200万像素枪机 | DH-IPC-HF52XYZE-ABCD |
| 13 | 300万像素枪机 | DH-IPC-HF34XYZE-ABCD |
| 14 | 1080PATM网络高清红外偏心半球200万 | 大华DH-IPC-HDBW3289F-M |
| 15 | 1080PATM网络高清红外偏心半球400万 | 大华DH-IPC-HDBW3489F-M |
| 16 | 200万像素针孔摄像机（一体式） | DH-IPC-HUM72XYZS-D |
| 17 | 400万像素针孔摄像机（一体式） | DH-1PC-HUM74XYZS-D |
| 18 | 1200万像素鱼眼摄像机 | DH-IPC-EBW812XYZL-BD |
| 19 | 网络红外球型摄像机 | DH-SD-6CABCDEF-XYZ-XY |
| 20 | 独立拾音器 | DH-HSP300 |
| 21 | 48口千兆交换机网络交换机 | 大华 |
| 22 | 24口千兆交换机网络交换机 | 大华 |
| 23 | 8口千兆交换机网络交换机 | 大华 |
| 24 | KVM显示一体机 | DTWS-DL1708 |
| 25 | 银行窗口对讲机 | SD-2006DL来邦或同等品牌 |
| 26 | 音响 | R10U漫步者或同等品牌 |
| 27 | 报警联网网络模块 | 霍尼韦尔IPM23-SUPERII |
| 28 | 呼叫面板 | 世邦SC-9621B |
| 29 | 紧急呼叫主机 | 世邦XC-9621AS |
| 30 | 警示语音播报器 | DC12V唯创智能或同等品牌 |
| 31 | 可视对讲主机 | 大华DH-VTO2211G-P |
| 32 | 可视对讲分机 | 大华DH-VTH1550CH-S |
| 33 | 单门禁控制器 | 大华DH-ASC1201C-D |
| 34 | 指纹门禁读卡器 | 大华DH-ASR1102A(V2) |
| 35 | 双门禁控制器 | 大华DH-ASC1202C-D |
| 36 | 门禁读卡器 | 大华DH-ASR1100B |
| 37 | 电磁锁/电插锁 | 大华280KG |
| 38 | 人脸识别门禁 | DH-ASI62ABA-FXYZ |
| 39 | 指纹识别门禁 | DH-ASI62XYS-FABCD |
| 40 | 网络高清自动光圈镜头 | 大华DH-OPT-127F2712D-IR4MP |
| 41 | 枪机支架 | 国产 |
| 42 | 隐蔽摄像机安装面板及外壳 | 国产 |
| 43 | 开关电源 | 珈合DC12V/30A |
| 44 | 锁支架 | 大华L型 |
| 45 | 出门按钮 | 大华86型 |
| 46 | 紧急出门按钮 | 玻璃破碎按钮 |